**Arena®Pflasterplatte Exakt**

.................... m² Arena® Pflasterplatte Exakt, zweischichtig, Fase F0 – ohne, ohne Abstandhalter, mit farbiger und unbearbeiteter Oberfläche liefern und fachgerecht nach Verlegevariation V………. oder Anweisung der Bauleitung verlegen.

Gemäß Merkblatt MFP sind beim Verlegen immer Steine aus mehreren Paketen gleichzeitig zu verarbeiten. Das gilt besonders für changierende Farben.

Die Verlegung ist fachgerecht mit einer Fugenbreite von 4 mm +/- 1 mm einschließlich aller Nebenarbeiten an Einbauten in der Pflasterfläche auszuführen. Gesägte Steine sind dabei nicht kleiner wie der kleinste Halbstein.

Die Fugen- und Bettungsmaterialien aus Hartgesteinskörnungen müssen in Ihrer Korngröße filterstabil aufeinander abgestimmt sein Die Fugenfüllung ist vollständig und kontinuierlich mit dem Fortschreiten der Verlegung mit gewaschenem Sand 0/2mm oder gebrochener Gesteinskörnung 0/2mm, 0/4mm oder 0/5mm gemäß ZTV Pflaster-StB 06 auszuführen.

Das Abrütteln der gesäuberten und trockenen Fläche hat grundsätzlich mit einer Rüttelplatte (Gewicht ca. 120 kg) mit Plattengleitvorrichtung vor der Nutzung zu erfolgen. Anschließend ist die Fläche bis zum Fugenschluss einzukehren.

Produkt aus CO2-Neutraler Produktion (Zertifiziert von Fokus Zukunft).

Steinqualität: DIN EN 1339, Qualität PLDTI4

Lieferformation: 6-Stein-System – Formate einzeln nicht lieferbar

Steindicke: 8 cm

Rastermaße: A 22x35x8 B 22x37x8 C 35x47x8

D 40x48x8 E 34x60x8 F 37x55x8

Bewertungsgruppe: Gleit-/Rutschwiderstand R13

Farbe\*: grau, dunkelgrau, kalk, nordisch grau dunkel

\* Nichtzutreffendes streichen

Lieferant: F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG

 Ruprechtstraße 24

 36037 Fulda

Preis je m²: Euro ...............................

Preis Gesamt: Euro ...............................