**Brissand**

.................... m2 Brissand, zweischichtig, Resist Level 2, Protect Level 3, Fase F3 – 2 x 2 mm (TxB), Höhenkalibriert, ohne Abstandhalter, Oberfläche farbig, gestrahlt und gebürstet, Gleit-/ Rutschwiderstand R10 und Belastungsklasse B1 liefern und fachgerecht nach Anweisung der Bauleitung verlegen. Der Fugenabstand beträgt mind. 1 mm. Die Fugen sind mit einer gewaschenen Gesteinskörnung 0/2 oder Edelsplitt 1/3 zu verschließen und anschließend zu säubern. Der Plattenbelag darf nicht abgerüttelt werden. Die Verlegearbeiten sind einschließlich aller Nebenarbeiten für Randanpassung und Anarbeitungen an Einbauten in der Plattenfläche durchzuführen. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind unbedingt zu beachten.

Produkt aus CO2-Neutraler Produktion (Zertifiziert von Fokus Zukunft).

Steinqualität: DIN EN 1339, Qualität PLDUI7/PLDTI4/PLDTI4

Plattendicke: 4 cm

Plattengröße: 40 x 40 60 x 40 80 x 40 cm

Farbe\*: mittelgrau feinkorn, anthrazit feinkorn, beige feinkorn

\* Nichtzutreffendes streichen

Lieferant: F. C. Nüdling

Betonelemente GmbH + Co. KG

Ruprechtstraße 24

36037 Fulda

Preis je m²: Euro ...............................

Preis Gesamt: Euro ...............................