**Thüringer – 6/8/10 cm – zweischichtig – mit Fase**

.................... m2 Thüringer, zweischichtig, mit Fase F3 – 4 x 5 mm (TxB), Abstandhalter sowie farbiger und unbearbeiteter Oberfläche liefern und fachgerecht mit einer Fugenbreite von 3 - 5 mm nach Verlegeplan einbauen. Die Verlegung ist einschließlich aller Nebenarbeiten für Randanpassungen und an Einbauten in der Pflasterfläche auszuführen. Die Fugenfüllung ist vollständig und kontinuierlich mit dem Fortschreiten der Verlegung mit einem Baustoffgemisch 0/2 mm gemäß ZTV Pflaster-StB 06 auszuführen. Anschließend die Fläche abrütteln und die Fugen erneut durch einschlämmen füllen.

Produkt aus CO2-Neutraler Produktion (Zertifiziert von Fokus Zukunft).

Steinqualität: DIN EN 1338, Qualität DI und DIK

Steindicke\*: 6 cm 8 cm 10 cm

Rastermaße\*: 10 x 10 20 x 10 20 x 20 30 x 20 30 x 30 cm

Nennmaße\*: 97 x 97 197 x 97 197 x 197 297 x 197 297 x 297 mm

Bewertungsgruppe: Gleit-/Rutschwiderstand R13

Farben\*: grau, dunkelgrau, erdbraun, ziegelrot, herbstwald, herbstbunt, rustikalrot

\* Nichtzutreffendes streichen

Lieferant: F. C. Nüdling

Betonelemente GmbH + Co. KG

Ruprechtstraße 24

36037 Fulda

Preis je m²: Euro ...............................

Preis Gesamt: Euro ...............................